**福保街道石厦村出租屋公共区域消防采购项目（重新采购）需求清单**

|  |
| --- |
| **采购单位：福保街道办事处** |
| 序号 | 装备名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 干粉灭火器（4KG） | 1.灭火级别：2A 55BC E；2.容量：4KG，干粉药剂：新国标90粉；3.符合GB4351.1-2005标准；4.瓶体材质：碳钢，瓶体年限≥10年；5.3C产品认证。 | 具 | 2000 |  |
| 2 | 灭火器箱体 | 1.尺寸：≤80CM\*35CM\*20；2.容量：2具4KG干粉手提式灭火器+2具防烟面罩。 | 个 | 1000 |  |
| 3 | 应急逃生指示牌 | 1.“安全出口”标志安装于门框边缘或上部；2.电压：≥AC 220V；3.应急：≥30min；4. 3C产品认证。 | 个 | 444 |  |
| 4 | 应急照明灯 | 1.安装方式：壁挂；2.功率：≥5W；3.电压：≥220V；4.照明：≥90min；5. 3C产品认证。 | 盏 | 1030 |  |
| 5 | 独立式光电感烟报警器 | 1.采集类型：烟雾；2.保护面积：30平方米～60平方米或以上；3.报警方式： 声、光报警，带无线通信、输出功能；4.电源：电池寿命≥3年；5.安装方式：吸顶式安装；6. 3C产品认证。 | 个 | 1600 |  |
| 6 | 无线声光警报器 | 1.通讯距离：空旷环境下≤1500m；2.报警方式：声、光报警；3.电池寿命：≥5年；4.安装方式：壁挂安装；5.执行标准：GB26851-2011；6.3C产品认证。 | 个 | 104 |  |
| 7 | 物联网报警传输装置 | 1.支持自检、故障报警、欠压报警、失联提示功能；2.24小时无人自动值守，内置电池，支持断电值守，具有防拆功能；3.支持全网通4g通讯，装置包含SIM-4g卡1年流量费用、接入消防报警系统平台服务1年；4.提供有效的第三方检测报告 | 个 | 65 |  |
| 8 | 消防软管卷盘 | 1.软管长度25米，水压≥0.8MPa；2. 3C产品认证。 | 个 | 232 | 需连接至现有供水管道 |
| 9 | 救生缓降器20米 | 1往复式救生缓降器，下降速度需符合标准；2.材料：航空钢丝绳，外层材质应为棉纱或合成纤维。整套缓降系统包含调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件；2.使用载荷重量：10~100 KG或以上；3.长度：20m；4. 3C产品认证。 | 个 | 23 |  |
| 10 | 救生缓降器25米 | 1往复式救生缓降器，下降速度需符合标准；2.材料：航空钢丝绳，外层材质应为棉纱或合成纤维。整套缓降系统包含调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件；3.使用载荷重量：10~100 KG或以上；4.长度：25m；5. 3C产品认证。 | 个 | 40 |  |
| 11 | 救生缓降器30米 | 1往复式救生缓降器，下降速度需符合标准；2.材料：航空钢丝绳，外层材质应为棉纱或合成纤维。整套缓降系统包含调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件；3.使用载荷重量：10~100 KG或以上；4.长度：30m；5. 3C产品认证。 | 个 | 170 |  |
| 12 | 救生缓降器35米 | 1往复式救生缓降器，下降速度需符合标准；2.材料：航空钢丝绳，外层材质应为棉纱或合成纤维。整套缓降系统包含调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件；3.使用载荷重量：10~100 KG或以上；4.长度：35m；5. 3C产品认证。 | 个 | 22 |  |
| 13 | 救生缓降器50米 | 1往复式救生缓降器，下降速度需符合标准；2.材料：航空钢丝绳，外层材质应为棉纱或合成纤维。整套缓降系统包含调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件；3.使用载荷重量：10~100 KG或以上；4.长度：50m；5. 3C产品认证。 | 个 | 3 |  |
| **备注：****1.以上报价包含税费、运费、安装辅料费用、安装调试费用和安装人员成本费用等；****2.以上产品质保期限不低于12个月。** |